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[bookmark: _Tocbtzkei]一、外部应用可见即可说的流程图
场景内生效语义，语音指令通过可见即可说对接，简要理解如下（界面存在“每日推荐”控件，正常的支持“每日推荐”命中可见即可说，泛化说法“打开每日推荐”，“我想打开每日推荐”也都可以命中“每日推荐”的可见即可说关键字。图标类没有显示文本也可以通过添加隐藏标签来进行对接，具体对接方案可见后面，对接流程图如下。 
[image: descript]
[bookmark: _Toc101172060][bookmark: _Toc3qwvc2]二、常见控件对接方案
	可见即可说主要通过id来区分查找不同控件，因此所有需要通过插词响应的控件都必须注册android:id来保证不同控件的一致性，且每个控件的id在此应用范围内是唯一的，如果不写android:id可能导致布局优化变换后无法准确找到相应控件。
[bookmark: _Toc101172061][bookmark: _Toc6aacnb]1、文本类控件
1、利用android:text添加的需要响应的插词文本。
2、利用android:ContentDescription添加需要响应的插词文本，需要支持多个文本可以添加“#”分隔符，此属性中的插词文本必须包含text中的文本
注：控件是否响应和Clickable状态有关，true表示可点击false表示不可点击[image: ]
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[bookmark: _Toco0e387]2、图标类控件
1、利用android:ContentDescription添加需要响应的插词文本，需要支持多个文本可以添加“#”分隔符
注：控件是否响应和Clickable状态有关，true表示可点击false表示不可点击
a) 同一图标可能有两种状态，例如播放暂停类、收藏类图标，需要根据状态设置不同的ContentDescription属性
[image: ]
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[bookmark: _Tocmu2yae]3、滑动类控件
[bookmark: _Tocjfavox]确认控件本身是可滑动的即Scrollable=true
翻页控制（重要）：应用自身需预留两个大小是0（不能设置为GONE）的控件用于翻页控制，这两个控件需分别添加上一页、下一页之类的contentDescription文本，并由应用实现其点击事件监听，控制对应的滚动控件实现翻页控制。如果页面中有多个滚动控件，且滚动方向都相同，则只需要配置用户大概率会使用的那个滚动控件的控制控件；若存在多组大小为0的控制控件，会导致最终控制目标不在预期控件上。如果不预留翻页控制控件，则可见即可说默认不支持翻页逻辑

3.1常规滑动控件（ScrollView、RecyclerView、ListView等）
i. 如需响应每个子item的事件，应保证id唯一，利用android:ContentDescription添加需要响应的插词文本，需要支持多个文本可以添加“#”分隔符
i. 如需响应每个子item的事件，应保证item是其列表滑动控件的直接子item，利用android:ContentDescription添加需要响应的插词文本，需要支持多个文本可以添加“#”分隔符
i. 如需响应子item中的child控件，处理同文本图标类控件	
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[bookmark: _Toctnjb8s]3.2特殊滑动控件（SeekBar等）
i. 如需响应控件本身的滑动事件（例如调高调低增大减小），需要定义控件基础名称，利用android:ContentDescription添加属性名称（例如屏幕亮度），语音这边进行拼接
i. 由于框架本身是根据控件的宽高来进行百分比拖动距离，无法获取到具体某个控件的属性值，SeekBar默认自带的内边距会导致进度条拖动精度有误差
解决方案：需要把SeekBar内边距设置为0，然后在它的父布局设置这两个属性，允许子控件超过自身的边界和占用父布局的内边距
 (
android:clipChildren="false"
android:clipToPadding="false"
) android:clipChildren="false"
android:clipToPadding="false"
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[bookmark: _Toc101172063][bookmark: _Toc4jm08z]4、switch开关类控件
1、原生组件无需外部配合使用。
2、针对自定义view实现的switch类的控件需要配合的操作需要重写对应的onInitializeAccessibilityNodeInfo方法，并且其中info需要设置checkable为true，跟随开关的设置的开或关状态同步调用setchecked接口。
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[bookmark: _Toc101172064][bookmark: _Tocfqnsfd]5、非常规应用界面
非常规应用界面（小程序，网页等一些获取不到界面元素的页面）；确认好好需要实现功能的界面，然后应用通过AIDL或者广播发送对应插词列表给语音，语音注册对应插词并且识别命中后通过aidl或者广播回传给应用，然后应用端接收到语音命中的插词后通过插词匹配要执行的控件并处理
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[bookmark: _Tocp5ahor]三、开发问题整理
[bookmark: _Toc1xtqfh]1、com.android.systemui扫描问题
[image: ]

底部touch栏中包含了很多图标插词可能会和桌面应用插词重复（比如车主手册），而且com.android.systemui所在window设置一直可见，会导致即使隐藏状态也会被无障碍服务扫描出来，客户使用可见即可说执行【车主手册】就会导致可能出现与预期不符的结果；此处建议，如果当前判断systemui隐藏状态时参考文本图标控件实现方式，将android：text和android：ContentDescription属性暂时清空，下次可见状态时再重新设置回来。

[bookmark: _Tocyei1m0]2、同一图片不同插词问题
[image: ]

部分图标可能存在不同的状态然后执行的动作也不一样，比如播放按钮，如果不区分状态直接当做泛化把暂停和播放都注册进去，就可能会导致当前暂停的状态下执行暂停命令执行了模拟点击导致开始播放，所以此种情况需要根据不同的状态也更新插词，如果当前正在播放那么应该插词暂停【android:ContentDescription = “暂停”】，当前暂停状态那么应该插词播放【android:ContentDescription = “播放”】。

[bookmark: _Tochypx18]3、部分弹框扫描不到问题
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部分弹框出现扫描不到其中控件的问题，弹框是依赖于activity实现的，此处建议使用标准dialog创建或者自定义的dialog依附于activity界面，如果采用window实现可能出现与界面不匹配或者冲突问题。
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</> item_flex_boxxml *

1 <2xml version="1.0" encoding="utf-8"2>
2 <&hdroidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://
H android:id="@+id/iten_flex_box" —= itemQA5EEEFINME—ID

4 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

5 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

6 android:layout_width="wrap_content"

7 android:layout_height="wrap_content"

8 android:layout_margin="5dp">
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@override

public void onInitializeAccessibilityNodeInfo(AccessibilityNodeInfo info) {
super.onInitializeAccessibilityNodeInfo(info);
info.setCheckable(true);
info.setChecked(mIsOpen);
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