徐工项目蓝牙模块交接说明
1、 项目代码模块说明
YX_Bluetooth: 蓝牙主业务应用
YX_BluetoothSDK: 蓝牙核心SDK, 供其他业务apk引用；
YX_Music: 蓝牙音乐所属应用（主要在BluetoothMusicFragment）；
2、 相关页面类代码说明
蓝牙应用主入口：com.yaxon.bluetooth.main.MainActivity
[image: ]
通话记录页面：com.yaxon.bluetooth.fragment.CallLogsFragment
[image: ]
联系人页面：com.yaxon.bluetooth.fragment.CallLogsFragment
[image: ]
按键版页面：com.yaxon.bluetooth.views.KeyBoardView
[image: ]





应用内通话页面：com.yaxon.bluetooth.main.BluetoothPhoneActivity
[image: ]
应用外通话弹窗框：com.yaxon.bluetooth.main.BluetoothPhoneActivity
[image: ]





核心服务类：com.yaxon.bluetooth.service.BluetoothService用于常驻监听
[image: ]
蓝牙音乐页面：com.yaxon.musicplay.view.music.BluetoothMusicFragment
[image: ]

3、 相关主流程解析，详情见：https://www.kdocs.cn/l/cduJDtYQKNiM
（1） 电话拨打流程
（2） 蓝牙连接流程
（3） 通讯录同步流程
（4） 蓝牙音乐播放流程

4、 顾凯软件沟通
（1） 沟通联系方式：微信-----顾凯-软件-窦春炫
[image: ]
（2） 软件SDK集成方式：
[image: ]
 最后集成到系统源码下，可以参考我的提交：
路径：/android10/device/semidrive/x9hp/x9hp_ms/rg440_sdk/
[image: ]

（3） 2
5、 系统bluetooth源码路径（目前没改过）：
[bookmark: _GoBack][image: ]
6、 注意事项：
（1） 蓝牙音乐修改后，需手动打包更新到third_app目录下；
（2） 配合顾凯SDK修改时，最后将顾凯sdk日志打开，打开方式如下：adb shell里边设置配置，执行命令 setprop persist.bluetooth.btsnoopenable true，最后生成的日志在：/data/misc/bluetooth/logs
（3） 蓝牙连接包含 hfp(电话)与a2dp（连接），同步通讯录是再连接pbap协议，同步完成需要断开pbap协议
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